Zadanie 6.Rozbudowa macierzy  
  
Rozbudowa macierzy dyskowej IBM FlashSystem 5000 IBM5035 MTM:2072-3N4, S/N:781X0K0, FRU P/N:03GU893:

* Dwie kompatybilne półki dyskowe 2u na 24 dyski 2,5’’
* 36 dysków SAS 10K FRU P/N: 02PX539 (2.4 TB 10 K 2.5" HDD in SFF carrier)
* 12 dysków Flash FRU P/N: 02PX543 (7.68 TB Flash Drive 2.5" in SFF carrier)
* Przewody umożliwiające połączenie półek do macierzy przy użyciu portów SAS zachowując redundancję (używając portów w obydwu Node Canister)
* Gwarancja w trybie: 2072-24G ServicePac Warranty and Maintenance Option 5 YR 24x7 Same Day ORT 6hrCL/4hrPD
* Wdrożenie urządzeń i konfiguracja na potrzeby zamawiającego.