|  |
| --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne** |
| * Funkcje: druk, skan, kopia,
* Technologia laserowa mono
* Wbudowane interfejsy: USB, Ethernet
* Pojemność pamięci 256MB
* Podajnik ADF
* Prędkość drukowania min. 40 str./min
* Czas wydruku pierwszej strony 8 s.
* Automatyczne drukowanie dwustronne
* Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi
* Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi
* Podajnik wielofunkcyjny/boczny na min. 50 arkuszy
* Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy
* Możliwość wyposażenia urządzenia w toner na min. 7500 str. Według normy ISO/IEC 19752
* Maksymalna gramatura papieru - 120 g/m2
* Wyświetlacz kolorowy dotykowy na panelu urządzenia min. 3,5 cala
* Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu
 |
| **Drukarka laserowa monochromatyczna** |
| * Funkcje: drukowanie
* Technologia laserowa mono
* Interfejsy: USB, Ethernet
* Prędkość druku min. 46 str./min.
* Czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sekund
* Rozdzielczość druku 1200x1200dpi
* Automatyczny druk dwustronny minimum w formacie A4
* Pamięć min. 256 MB
* Kompatybilność ze standardami bezpieczeństwa: IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3
* Podajnik papieru na min. 500 arkuszy 80 g/m2
* Gramatura papieru z podajnika standardowego 75-120 g/m2
* Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej min. 75 - 199 g/m2
* Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, C5, DL, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość)
* Obsługa tonera na minimum 12 000 stron według normy ISO/IEC 19752
* W zestawie eksploatacja na minimum 12 000 stron według normy ISO/IEC 19752
* Obciążenie miesięczne min. 100 000 str.
* Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB
* Drukarka musi być fabrycznie nowa z gwarancja producenta minimum 3 lata w systemie on-site
 |

Zadanie 3.Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne