|  |
| --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne** |
| * Funkcje: druk, skan, kopia, * Technologia laserowa mono * Wbudowane interfejsy: USB, Ethernet * Pojemność pamięci 256MB * Podajnik ADF * Prędkość drukowania min. 40 str./min * Czas wydruku pierwszej strony 8 s. * Automatyczne drukowanie dwustronne * Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi * Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi * Podajnik wielofunkcyjny/boczny na min. 50 arkuszy * Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy * Możliwość wyposażenia urządzenia w toner na min. 7500 str. Według normy ISO/IEC 19752 * Maksymalna gramatura papieru - 120 g/m2 * Wyświetlacz kolorowy dotykowy na panelu urządzenia min. 3,5 cala * Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu |
| **Drukarka laserowa monochromatyczna** |
| * Funkcje: drukowanie * Technologia laserowa mono * Interfejsy: USB, Ethernet * Prędkość druku min. 46 str./min. * Czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sekund * Rozdzielczość druku 1200x1200dpi * Automatyczny druk dwustronny minimum w formacie A4 * Pamięć min. 256 MB * Kompatybilność ze standardami bezpieczeństwa: IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3 * Podajnik papieru na min. 500 arkuszy 80 g/m2 * Gramatura papieru z podajnika standardowego 75-120 g/m2 * Gramatura papieru z podajnika uniwersalnego/tacy bocznej min. 75 - 199 g/m2 * Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, C5, DL, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) * Obsługa tonera na minimum 12 000 stron według normy ISO/IEC 19752 * W zestawie eksploatacja na minimum 12 000 stron według normy ISO/IEC 19752 * Obciążenie miesięczne min. 100 000 str. * Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB * Drukarka musi być fabrycznie nowa z gwarancja producenta minimum 3 lata w systemie on-site |

Zadanie 3.Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne